«Дорожная карта» по устранению причин тяжелого несчастного случая в  

обществе с ограниченной ответственностью 
«Компания СИАЛТ»
Обстоятельства тяжелого несчастного случая: 06 октября 2016 года при выгрузке листов ДВП из кузова грузового автомобиля с использованием погрузчика, водитель автомобиля оказался в опасной зоне при закрытии борта грузового автомобиля, в результате того, что листы небыли закреплены они скатились и ударили водителя по ногам, придавив к автомобилю. Несчастный случай произошел на территории ООО ТПК «САВА».
Причины, вызвавшие несчастный случай.
1. Нарушение технологического процесса, выразившееся в том, что водитель погрузчика ООО ТПК «САВА» при производстве погрузочно-разгрузочных работ на автопогрузчике, производил разгрузку двух поддонов с листами ДВП одновременно, а не поштучно.
2. Нарушение технологического процесса, выразившееся в том, что водитель погрузчика ООО ТПК «САВА» при производстве погрузочно-разгрузочных работ на автопогрузчике, производил разгрузку поддонов, на котором листы ДВП в количестве 130 штук не были закреплены и лежали навалом, пачкой, в результате чего произошло выпадение груза.
3. Нарушение водителем погрузчика ООО ТПК «САВА» требований безопасности труда, выразившиеся в том, что перемещал груз (поддоны с листами ДВП) автопогрузчиком, в то время, когда в опасной зоне, в месте производства погрузочно-разгрузочных работ находились люди.
4. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что отсутствовал контроль со стороны должностных лиц ООО «ТПК «САВА» за соблюдением работниками инструкций по охране труда, а именно в месте выполнения погрузочно-разгрузочных работ находились лица, не имеющих отношения к этой работе.
5. Нарушение пострадавшим требований безопасности труда, выразившиеся в том, что пострадавший не дождавшись завершения погрузочно-разгрузочных работ, стал закрывать борт грузового автомобиля, тем самым оказался в опасной зоне, в месте производства погрузочно-разгрузочных работ.
Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.
1. По результатам расследования несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «Компания СИАЛТ». Срок исполнения: до 26.11.2016г.

2. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников ООО «Компания СИАЛТ». Срок исполнения: до 26.11.2016г.

3. По результатам расследования несчастного случая провести внеплановый инструктаж с работниками ООО ТПК «САВА», участвующих в погрузочно-разгрузочном процессе. Срок исполнения: до 26.11.2016г.

4. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников ООО ТПК «САВА». Срок исполнения: до 26.11.2016г.

5. Осуществлять постоянный контроль со стороны должностных лиц ООО ТПК «САВА» за производством погрузочно-разгрузочных работ и не допускать в опасную зону лиц, не участвующих погрузочно-разгрузочном процессе. Срок исполнения: постоянно.

6. ООО ТПК «САВА» разработать и утвердить технологические карты при проведении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных машин, затем ознакомить с технологической картой работников. Срок исполнения: до 26.11.2016г.

7. ООО ТПК «САВА» пересмотреть Инструкцию по охране труда № 24 «Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов» и добавить пункт, о том, что при производстве работ с тарно-штучными грузами следует использовать контейнеры, средства пакетирования, а также специализированные грузозахватные приспособления, исключающие выпадение грузов, затем с инструкцией ознакомить работников. Срок исполнения: до 26.11.2016г.

